Załącznik nr 2

.................................................

Dane Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis głównych parametrów technicznych | Kategoria wydatków zgodna z p. D.3 wniosku | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa (zł) | | | | Suma |
| Netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Brutto |
| 3 | Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zmywalni |  | Dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Szafa magazynowa drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1440 x 650 x 2000 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Szafa magazynowa drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1320x650x2000 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Zlew 1-komorowy wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1500x600x850 mm | Dostawy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Wózek kelnerski 3 półkowy | Wymiary: 800x500 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Szafa magazynowa drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 800 x 800 x 2000 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Stół roboczy z szafką drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1900 x 700 x 850 mm | Dostawy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Patelnia 64 l. elektryczna moc całkowita 9 kW,ręczny przechył misy,płynna regulacja temperatury w zakresie od 50 do 275 stopni C | Poj. 64 l | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Patelnia 40 l. Elektryczna moc całkowita 5,4 Kw,ręczny przechył misy,płynna regulacja temperatury w zakresie od 50 do 275 stopni C | poj. 40 l | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawie otwartej z dolną półką,moc 37,5 kW | Wymiary: 1200 x 700 x 850 mmm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Okap wentylacyjny z filtrami i wentylator w okapie,wykonanie stal nierdzewna ( wentylator promieniowy dwustronnie ssący z napędem bezpośrednim . Wirnik tupu F z galwanizowanej blacy stalowej | Wymiary: 5800 x 1200 x 500 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Zestaw kociołków Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301(AISI 304).Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej. Zawory parowe sterujące niezależnie pracą każdego zbiornika. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody z wytwornicy pary. Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych. Zabezpieczenie przed przechyleniem. Przyłącze oraz zawór wody zimnej | W zestawie kociołki o różnej pojemności | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Stół roboczy z szafką drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1500 x 800 x 750 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Szałka wisząca drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1500 x 300 x 600 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Stół roboczy z szafką drzwi przesuwane wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 2000 x 700 x 850 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Basen 2-komorowy gł komory 400 wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1400 x 700 x 850 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Krajalnica do chleba ,standardowe wykonanie; wymiary:620x760x460mm.Maksymalne wymiary pieczywa: 380x165x90mm. Wydajność :do 150 bochenków/godz. Półka odkładcza płaska. Szuflada do zbierania okruchów | Wymiary: 460 x620 x 460 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Szatkownica z oprzyrządowaniem. Szatkownica o bardzo dużej wydajności przeznaczona do rozdrabniania warzyw na plastry,wiórki,paski,plastry korbowane,miazgę oraz kostkę. Polecana do lokali wydających od 20 do 400 porcji dziennie. Obudowa urządzenia oraz podajnik wykonane z metalu. Szatkownica posiada dwa otwory wsadowe:półokrągły do warzyw owalnych i otwór podłużny do ciągłego cięcia warzyw długich (ogórki,pory)Szatkownica świetnie nadaje się również do rozdrabniania suchego pieczywa,sera,orzechów,grzybów itp. Podajnik wyposażony w funkcję start/stop gwarantujący bezpieczną pracę. Dzięki zastosowaniu pochyłej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajdująca się na wygodnej wysokości,co zapewnia wygodę użytkowania szatkownicy | Wymiary: 425 x 215 x 495 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Rury do okapów i kolanka | Rury i kolanka różnej wielkości | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Uzdatniacz wody automatyczny Softener T | Wymiary: 233 x 466 x 435 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Krajalnica do wędlin i sera z nożem teflonowym służąca do krojenia sera. Pokrycie teflonem nie tylko noża , ale również płyty oporowej i pokrywy noża umożliwia łatwe ześlizgiwanie sera. Płynna regulacja grubości plastra od 0 do 16mm.Pochylone ostrze o średnicy 25cm. Optymalnie pochylenie stołu podawczego do noża pod kontem 45 stopni. | Wymiary: 57 x 45.5 x 45 cm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Tarcza słupki Halde 2x6 mm | Dwie tarcze :6 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 600 x700 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej wykonanie stal nierdzewna Aisi 304,konstrukcja spawana | Wymiary: 1100 x 700x 850 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Zmywarka kapturowa z pompą wspomagającą płukanie i pompą spustu wody,wyposażona w dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego,moc całkowita 17,7kW | Wymiary: 675 x 675 x 1440 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Piekarnik 3- modułowy moc całkowita:21,0 kW. Napięcie zasilania:3NPE 230/400V 50Hz Regulacja temperatury w zakresie:50 stopni C do 250 stopni C Wymiary: 900x850x1580 mm. Ilość komór: 3 Pojemność komory:3x2/1 GN Oświetlenie komory : tak | Wymiary: 900 x850 x 1580 mm | Dostawy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

*(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli   
w imieniu Wykonawcy)*